|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 |  | T | definities de reparatiekoppeling opgenomen, maar in de omschrijving staat dat het een klem is | Het is hetzelfde product, een klem.  Het onderscheid ligt in artikel 4.3.1, technische product informatie. |  |
|  | 5.5.3 |  | T | De kracht F wordt zo groot aangelegd dat de buighoek “a” wordt bereikt.  Er is geen informatie hoe de hoek “a” moet worden gemeten. | beschrijf op welke wijze de hoek “a” moet worden gemeten. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |