|  |  |
| --- | --- |
| Norm (en) | BRL 1148 d.d.: 2014-04-07 De aanleg van een afdichtingslaag met zand-bentonietpolymeergel mengsel |
| Toepassingsgebied | De aanleg van een afdichtingslaag met zand-bentonietpolymeergel mengsel |
| Reglementen(en) | Kiwa-Reglement voor certificatie |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Normeisen** | **Toelating** | **Kantoorbezoek**  **bezoekfreq. 1x/jaar\*** | **Projectbezoek**  **Bezoekfreq. 4x/jaar\*** |
| **Documentatiebeoordeling (bij toelating verplicht)** | X | X |  |
| **Implementatiebeoordeling (bij toelating verplicht)** | X | X |  |
| **Proceseisen**  **Proceseisen en bepalingsmethoden**  4.1 t/m 4.10  **Producteisen en bepalingsmethoden**  5.2 | X  X | X  X | X  X |
| **Kwaliteitssysteemeisen**  6.1 t/m 6.10 (min. 1 x per jaar) | X | X |  |

**Auditdoelstellingen**

Kiwa zal gedurende de bovenstaande audits toetsen of aan alle eisen van het certificatieschema wordt voldaan.

\* Bij combinatie van BRL 1148 en BRL 1153 blijft de auditfrequentie ongewijzigd (1 kantoorbezoek en 3 projectbezoeken).