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Normatīvi tehniskās dokumentācijas saraksts elastīgajai sfērai testēšanā, AS "KIWA Latvia" – LD.01.
The list of normative and technical documentation for the flexible scope in testing, AS KIWA Latvia – LD.01.

	Objekts

Object
	Nosakāmie rādītāji

Determinable parameters
	Inform. avota Nr.

No. of information source
	Normatīvi-tehniskās dokumentācijas Nr.

No. of normative technical documentation
	Metodes Nr.

 No. of method
	Normatīvi-tehniskās dokumentācijas nosaukums

Title of normative technical documentation
	Laboratoriju atrašanās vietas

Location of labaratories
	Pieņemšanas un atbilstības noteikšanas kritēriji/
Acceptance standards and determination of conformity

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


	Rūpnieciski izstrādājumi, kuri nodrošina ultraskaņas viļņu izplatīšanos 

Industrial products that permit the transmission of ultrasound
	Iekšējie un ārējie defekti

Internal and external defects
	
	LVS EN ISO 16810:2025
	1
	Nesagraujošā testēšana. Testēšana ar ultraskaņu. Vispārīgie principi. (ISO 16810:2024)
Non-destructive testing - Ultrasonic testing - General principles. (ISO 16810:2024)
	Rīga
	LVS EN 10160:2002 "Plakanu 6 mm vai biezāku tērauda izstrādājumu ultraskaņas testēšana (atstarošanas metode)". (EN 10160:2000)

LVS EN 10160:2002, Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal or greater than 6 mm (reflection method). (EN 10160:2000)
LVS EN ISO 11666:2018 "Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Ultraskaņas testēšana. Pieņemšanas līmeņi". (ISO 11666:2018)

LVS EN ISO 11666:2018, Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Acceptance levels. (ISO 11666:2018)



Iekšējie un ārējie defekti


Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Ultraskaņas defektoskopija. Paņēmieni, testēšanas līmeņi un novērtējums.

	 (ISO 17640:2018)
Non-destructive testing of welds Ultrasonic testing Techniques, testing levels, and assessment. (ISO 17640:2018)
	Rīga
	LVS EN ISO 11666:2018 "Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Ultraskaņas testēšana. Pieņemšanas līmeņi". (ISO 11666:2018)
LVS EN ISO 11666:2018, Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Acceptance levels. (ISO 11666:2018)

	Metāliskie materiāli un to izstrādājumi

Metallic products and materials
	Iekšējie un ārējie defekti, ja šo defektu atklāšanas virziens nesakrīt ar starojuma virzienu un/vai to izmēri nav mazāki par 0,1 mm.

Internal and external defects, if the direction of the detection of defects differs from the direction of the radiation and/or size of the defects is not below 0.1 mm.
	
	LVS EN ISO 5579:2014
	3
	Nesagraujošā testēšana. Metālisko materiālu radiogrāfiskā testēšana, izmantojot filmas un rentgena vai gammas starus. Pamatnoteikumi (ISO 5579:2013).
Non-destructive testing - Radiographic testing of metallic materials using film and X - or gamma rays - Basic rules (ISO 5579:2013).
	Rīga
	LVS EN ISO 10675-1:2022 "Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Radiogrāfiskās testēšanas pieņemšanas līmeņi. 1. daļa: Tērauds, niķelis, titāns un to sakausējumi". (ISO 10675-1:2021)

LVS EN ISO 10675-1:2022 Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 1: Steel, nickel, titanium, and their alloys. (ISO 10675-1:2021)
LVS EN ISO 10675-2 "Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Rentgenogrāfiskās pārbaudes pieņemšanas līmeņi. 2.daļa: Alumīnijs un to sakausējumi" (ISO 10675-2:2021)
LVS EN ISO 10675-2 "Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 2: Aluminium and its alloys" (ISO 10675-2:2021)

LVS EN ISO 5817:2023 "Metināšana. Kausēšanas metināšanas savienojumi tēraudam, niķelim, titānam un to sakausējumiem (izņemot starmetināšanu). Kvalitātes līmeņu noteikšana defektiem". (ISO 5817:2023)

LVS EN ISO 5817:2023 Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium, and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO 5817:2023).
LVS EN ISO 10042:2018 "Metināšana. Alumīnija un tā sakausējumu lokmetinātie savienojumi. Defektu kvalitātes līmeņi" (ISO 10042:2018)

LVS EN ISO 10042:2018 "Welding - Arc-welded joints in aluminium and its alloys - Quality levels for imperfections" (ISO 10042:2018)


Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Radiogrāfiskā testēšana. 1. daļa: Rentgena un gamma staru metodes ar fotofilmu.


LVS EN ISO 5817:2023 "Metināšana. Kausēšanas metināšanas savienojumi tēraudam, niķelim, titānam un to sakausējumiem (izņemot starmetināšanu). Kvalitātes līmeņu noteikšana defektiem (ISO 5817:2023)".


	LVS EN ISO 10042:2018, Welding - Arc-welded joints in aluminium and its alloys - Quality levels for imperfections.

 (ISO 10042:2018)


Ārējie defekti, ja šo defektu izmēri nav mazāki par 0,1 mm un zemvirsmas defekti līdz 3 mm dziļumā, ja šo defektu izmēri nav mazāki par 0,5 mm.


LVS EN ISO 23278:2015, Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing - Acceptance levels.


LVS EN 10228 – 1:2016 Non-destructive testing of steel forgings - Part 1: Magnetic particle inspection.


LVS EN 1369:2013 Founding - Magnetic particle testing.

	 (EN 1369:2012)

	Metāliskie un citi materiāli, kas nav inerti pret testēšanas vielu un pārlieku poraini

Metallic and other materials provided that they are inert to the test media and not excessively porous
	Virsmas defekti

Surface defects
	
	LVS EN ISO 3452-1:2021 
	6
	Nesagraujošā testēšana. Testēšana ar penetrācijas metodi. 1. daļa: Vispārīgie principi.

Non-destructive testing -- Penetrant testing -- Part 1: General principles.
	Rīga
	LVS EN ISO 23277:2015 "Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Metināto šuvju testēšana ar penetrācijas metodi. Pieņemšanas līmeņi". (ISO 23277:2015)

LVS EN ISO 23277:2015, Non-destructive testing of welds - Penetrant testing - Acceptance levels. (ISO 23277:2015)


Šuves ārējie defekti


Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Kausējummetināšanas savienojumu vizuālā pārbaude.


LVS EN ISO 5817:2023 "Metināšana. Kausēšanas metināšanas savienojumi tēraudam, niķelim, titānam un to sakausējumiem (izņemot starmetināšanu). Kvalitātes līmeņu noteikšana defektiem (ISO 5817:2023)".


	LVS EN ISO 10042:2018, Welding - Arc-welded joints in aluminium and its alloys - Quality levels for imperfections.

 (ISO 10042:2018)

	Metāliskie un nemetāliskie materiāli

Metallic and non-metallic materials
	Biezums

Thickness
	
	LVS EN ISO 16809:2025
	8
	Nesagraujošā testēšana. Biezuma mērīšana ar ultraskaņu. (ISO 16809:2025)

Non-destructive testing – Ultrasonic thickness measurement (ISO 16809:2025)
	Rīga
	

	Zemleģētie tēraudi

Low - alloy steels 
	Ķīmiskā sastāvs

Chemical composition 
	
	LVS CR 10316:2002
	
	Zemleģēto tēraudu optiskās emisijas analīzes (rutīnas metode). Norādījumi optiskās emisijas spektrometrijas standarta metožu izstrādei (CR 10316:2001)

Optical emission analysis of low alloy steels (routine method) – Guidelines for the preparation of standard routine method for optical – emission spectrometry (CR 10316:2001)
	Rīga
	

	Metāliskie materiāli

Metallic materials
	Mehāniskās īpašības pie istabas temperatūras

Mechanical properties at room temperature
	
	LVS EN ISO 6892-1:2020
	14
	Metāliskie materiāli. Stiepes testi. 1. daļa: Testa metode istabas temperatūrā. (ISO 6892-1:2019)

Metallic materials – Tensile testing – Part 1: Method of test at room temperature (ISO 6892-1:2019)
	Rīga
	

	Metāliskie materiāli

Metallic materials
	Metālisko materiālu spēja plastiski deformēties veicot lieci

Ability of metallic materials to undergo plastic defermation in bending
	1
	LVS EN ISO 7438:2021
	
	Metāliskie materiāli. Lieces tests (ISO 7438:2020)

Metallic materials – Bend test (ISO 7438:2020)
	Rīga
	

	
	
	1
	p. 6.2.
	15
	Testēšana ar veidni

Testing with a former
	Rīga
	

	Metāliskie materiāli

Metallic materials
	Absorbēta enerģija, sāna paplašinājums, lūzuma raksturojums veicot triecientestu

Absorbed energy, lateral expansion, fracture appearance in an impact test
	
	LVS EN ISO 148-1:2017
	16
	Metāliskie materiāli. Šarpi svārsta triecientests. 1.daļa: Testēšanas metode (ISO 148-1:2016)

Metallic materials – Charpy pendulum impact test – Part 1: Test method (ISO 148-1:2016)
	Rīga
	

	Metāliskie materiāli

Metallic materials
	Cietība HV

Hardness HV
	
	LVS EN ISO 6507-1:2023
	17
	Metāliskie materiāli. Vikersa cietības tests. 1. daļa: Testēšanas metode (ISO 6507-1:2023)

Metallic materials – Vickers hardness test – Part 1: Test method (ISO 6507-1:2023)
	Rīga
	

	Metāliskie materiāli

Metallic materials
	Cietība 

Hardness 
	
	DIN 50157-1:2020
	18
	Metāliski materiāli – 

cietības tests ar portatīvajiem cietības testeriem, veicot mehānisko iespiešanu dziļumā. 1.daļa. Testēšanas metode

Metallic materials –

Hardness testing with portable measuring devices operating with mechanical

penetration depth –

Part 1: Test method
	Rīga
	

	Metālisko materiālu metinātie savienojumi

Welds of metallic materials
	Izturības robežspriegums, lūzuma izvietojums

Tensile strength, location of fracture
	
	LVS EN ISO 4136:2022
	19
	Graujošā testēšana metālisko materiālu metinātām šuvēm. Šķērsvirziena stiepes pārbaude (ISO 4136:2022)

Destructive tests on welds in metallic materials – Transverse tensile test (ISO 4136:2022)
	Rīga
	

	Metālisko materiālu metinātie savienojumi

Welds of metallic materials
	Mehāniskās īpašības metāla šuvēm kausēšanas metināšanas savienojumos

Mechanical properties of weld metal in a fusion welded joint
	
	LVS EN ISO 5178:2019
	20
	"Metālisko materiālu metinājuma šuvju graujošā testēšana. Garenvirziena stiepes pārbaude metāla šuvēm kausēšanas metināšanas savienojumos." (ISO 5178:2019)

Destructive tests on welds in metallic materials – Longitudinal tensile test on weld metal in fusion welded joints. (ISO 5178:2019)
	Rīga
	

	Metālisko materiālu metinātie savienojumi

Welds of metallic materials
	Plastiskums, nepilnību esamība

Ductility, absence of imperfections
	2
	LVS EN ISO 5173:2023
	21
	Graujošā testēšana metālisko materiālu metinātām šuvēm. Liekšanas tests. (ISO 5173:2023)
Destructive tests on welds in metallic materials – Bend tests (ISO 5173:2023)
	Rīga
	

	Metālisko materiālu metinātie savienojumi

Welds of metallic materials
	Absorbēta enerģija, triecienstigrība, nepilnību esamība, lūzuma raksturojums

Absorbed energy, impact toughness, absence of imperfections, fracture appearance
	
	LVS EN ISO 9016:2022
	22
	Graujošā testēšana metālisko materiālu metinātām šuvēm. Triecienpārbaude. Testējamā parauga novietojums, iegriezuma orientācija un pārbaude (ISO 9016:2022) Destructive tests on welds in metallic materials – Impact tests – Test specimen location, notch orientation and examination (ISO 9016:2022)
	Rīga
	

	Metālisko materiālu metinātie savienojumi

Welds of metallic materials
	Iekšējo nepilnību esamība, to tips, izmērs un izplatība

Absence of internal imperfections, type, size and distribution of imperfections
	
	LVS EN ISO 9017:2018
	23
	Metālisko materiālu metinājuma šuvju graujošā testēšana. Laušanas tests (ISO 2017:2017)

Destructive tests on welds in metallic materials – Fracture test (ISO 9017:2017)
	Rīga
	

	Metālisko materiālu metinātie savienojumi

Welds of metallic materials
	Nepilnību esamība, to tips, izmērs un izplatība, struktūras analīze 

Absence of imperfections, type, size and distribution of imperfections, analysis of structure
	
	LVS EN ISO 17639:2022
	24
	Metālisko materiālu metinājuma šuvju graujošā testēšana. Makroskopiskā un mikroskopiskā metināto šuvju pārbaude (ISO 17639:2022)

Destructive tests on welds in metallic materials – Macroscopic and microscopic examination of welds (ISO 17639:2022)
	Rīga
	

	Metālisko materiālu metinātie savienojumi

Welds of metallic materials
	Cietība

Hardness
	
	LVS EN ISO 9015-1:2011
	25
	Sagraujošā testēšana metālisko materiālu metinātām šuvēm. Cietības pārbaude. 1. daļa: Lokmetināto savienojumu cietības pārbaude (ISO 9015-1:2001)

Destructive tests on welds in metallic materials – Hardness testing – Part 1: Hardness test on arc welded joints (ISO 9015-1:2001)
	Rīga
	

	Kausēšanas metināšanas savienojumi metāliskos materiālos Fusion welded joints in metallic materials
	Iekšējie un ārējie defekti

Internal and external defects
	
	LVS EN ISO 17636-2:2023
	26
	Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Radiogrāfiskā testēšana. 2. daļa: Rentgena un gamma staru metodes ar digitālajiem detektoriem (ISO 17636-2:2022)

Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 2: Xand gamma-ray techniques with digital detectors (ISO 17636-2:2022)
	Rīga
	LVS EN ISO 10675-1:2022 "Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Radiogrāfiskās testēšanas pieņemšanas līmeņi. 1. daļa: Tērauds, niķelis, titāns un to sakausējumi (ISO 10675-1:2021)

LVS EN ISO 10675-1 Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys (ISO 10675-1:2021)
LVS EN ISO 10675-2:2022 "Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Rentgenogrāfiskās pārbaudes pieņemšanas līmeņi. 2.daļa: Alumīnijs un to sakausējumi" (ISO 10675-2:2021)
LVS EN ISO 10675-2:2022 "Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 2: Aluminium and its alloys" (ISO 10675-2:2021)

LVS EN ISO 5817:2023 "Metināšana. Kausēšanas metināšanas savienojumi tēraudam, niķelim, titānam un to sakausējumiem (izņemot starmetināšanu). Kvalitātes līmeņu noteikšana defektiem (ISO 5817:2023)”.

LVS EN ISO 5817:2023 Welding – Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) – Quality levels for imperfections (ISO 5817:2023)

LVS EN ISO 10042:2018 "Metināšana. Alumīnija un tā sakausējumu lokmetinātie savienojumi. Defektu kvalitātes līmeņi". (ISO 10042:2018)

LVS EN ISO 10042:2018 Welding - Arc-welded joints in aluminium and its alloys - Quality levels for imperfections. (ISO 10042:2018)

	Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegotajam betonam.

Steel for the reinforcement and prestressing of concrete
	
	3
	LVS EN ISO 15630-1:2019
	
	Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegotajam betonam. Testēšanas metodes. 1. daļa: Stiegrojuma stieņi, velmētās stieples un stieples

Steel for the reinforcement and prestressing of concrete – Test methods – Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire (ISO 15630-1:2019)
	
	

	
	Mehāniskās īpašības

Mechanical properties
	3
	p.5.
	27
	Stiepes tests

Tensile test
	Rīga
	

	
	Plastiskums, nepilnību esamība

Ductility, absence of imperfections
	3
	p.6.
	28
	Lieces tests

Bend test
	Rīga
	

	
	Plastiskums, nepilnību esamība

Ductility, absence of imperfections
	3
	p.7.
	29
	Atlieces tests

Rebend test
	Rīga
	

	
	Ģeometrisko raksturlielumi

Geometrical characteristics
	3
	p.10.
	30
	Ģeometrisko raksturlielumu mērīšana

Measurement of the geometrical characteristics
	Rīga
	

	
	Viena metra svara novirze

Deviation from nominal mass per metre
	3
	p.12.
	31
	Viena metra svara novirzes noteikšana

Determination of deviation from nominal mass per metre
	Rīga
	

	Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegotajam betonam.

Steel for the reinforcement and prestressing of concrete
	
	4
	LVS EN ISO 15630-2:2019
	
	Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegotajam betonam. Testēšanas metodes. 2. daļa: Metinātie sieti (ISO 15630-2:2019)

Steel for the reinforcement and prestressing of concrete – Test methods – Part 2: Welded fabric and lattice girders (ISO 15630-2:2019)
	
	

	
	Mehāniskās īpašības

Mechanical properties
	4
	p.5.
	32
	Stiepes tests

Tensile test
	Rīga
	

	
	Metinājuma bīdes spēks

Weld shear force
	4
	p.7.
	33
	Metinājuma bīdes spēka (Fs) noteikšana

Determination of the weld shear force (Fs)
	Rīga
	

	Metāliskie materiāli

Metallic materials
	Mehāniskās īpašības pie istabas temperatūras

Mechanical properties at room temperature
	
	ASTM A370:2024A
	
	"Metālisko materiālu mehāniskās testēšanas standarta testa metodes un definīcijas".

Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products
	
	

	
	Mehāniskās īpašības pie istabas temperatūras

Mechanical properties at room temperature
	
	sec.7 – sec.14
	35
	Stiepes tests

Tension test
	Rīga
	

	
	Absorbēta enerģija, sāna paplašinājums, lūzuma raksturojums veicot triecientestu

Absorbed energy, lateral expansion, fracture appearance in an impact test
	
	sec.20 – sec.29
	36
	Šarpi triecientestēšana

Charpy Impact testing
	Rīga
	

	Nerūsējošie tēraudi

Stainless steels
	Vidējā korozijas pakāpe

Mean corrosion rate
	
	LVS EN ISO 3651-1:2002
	37
	"Nerūsējošo tēraudu noturības noteikšana pret starpkristālu koroziju - 1.daļa: Austenīta un ferīta-austenīta (dubultie) nerūsējošie tēraudi. Korozijas tests slāpekļskābes vidē, nosakot masas zudumu (Huey tests)".

Determination of resistance to intergranular corrosion of stainless steels – Part 1: Austenitic and ferritic-austenitic (duplex) stainless steels – Corrosion test in nitric acid medium by measurement of loss in mass (Huey test). (ISO 3651-1:1998)
	Rīga
	

	
	Nepilnību (saplaisāšanos) esamība

Absence of imperfections (cracking)
	
	LVS EN ISO 3651-2:2002
	38
	"Nerūsējošo tēraudu noturības noteikšana pret starpkristālu koroziju - 2. daļa: Austenīta un ferita-austenīta (dubultie) nerūsējošie tēraudi - Korozijas tests sērskābes vidē".

Determination of resistance to intergranular corrosion of stainless steels – Part 2: Ferritic, austenitic and ferritic-austenitic (duplex) stainless steels – Corrosion test in media containing sulfuric acid.
	Rīga
	

	Nerūsējošie tēraudi un radnieciskie sakausējumi

Stainless steels and related alloys
	Iedobumu maksimālais dziļums, iedobumu blīvums (Metodes A, C un E)

Maksimālais uzbrukuma dziļums, vidējais uzbrukuma dziļums (Metodes D un F)

Masas zudums (Metodes A un B)

Maximum pit depth, pit

density (Methods A, C and E)

Maximum depth of attack, average depth of attack (Methods D and F)

Mass loss (Methods A and B)
	
	ASTM G 48:2020
	39
	"Nerūsējošo tēraudu un radniecisko sakausējumu standarta testēšanas metodes uz izturību pret punktveida koroziju un plaisu koroziju, izmantojot dzelzs hlorīda šķīdumu".

Standard Test Methods for Pitting and Crevice Corrosion Resistance of Stainless Steels and Related Alloys by Use of Ferric Chloride Solution.
	Rīga
	

	Austenīta-Ferita (dubultie) nerūsējošie tēraudi

Duplex Austenitic/Ferritic Stainless Steels
	Kodināto struktūru klasifikācija (Metode A)

Trieciena enerģija (Metode B)

Korozijas pakāpe (Metode C)

Classification of Etch Structures (Method A)

Impact Energy (Method B)

Corrosion rate (Method C)
	
	ASTM A 923:2023
	40
	"Dubulto (Duplex) austenīta - ferīta nerūsējošo tēraudu standarta testa metodes kaitīgo intermetālisko fāzes noteikšanai".

Standard Test Methods for Detecting Detrimental Intermetallic Phase in Duplex Austenitic/Ferritic Stainless Steels
	Rīga
	

	Austenīta nerūsējošie tēraudi

Austenitic Stainless Steels
	Kodināto struktūru klasifikācija (Prakse A)

Masas zudums (Prakses B,C un F)

Plaisu neesība (Prakse E)

Etch Structure Classification (Practice A)

Loss of weight (Practice B, C and F)

Absence of cracks (Practice E)
	
	ASTM A262:2021
	41
	"Austenīta nerūsējošo tēraudu standarta prakse, starpkristālu uzbrukumu uzņēmību noteikšanai".

Standard Practices for Detecting Susceptibility to Intergranular Attack in Austenitic Stainless Steels
	Rīga
	

	Dubultie nerūsējošie tēraudi

Duplex Stainless Steels
	Aprēķinātais tilpums procentos

Percentage estimated volume
	
	ASTM E562:2019
	42
	"Standarta testa metode tilpuma daļas noteikšanai, izmantojot sistemātisku manuālo punktu skaitu".

Standard Test Method for Determining Volume Fraction by Systematic Manual Point Count.
	Rīga
	

	Metālisko materiālu cietlodēšanas savienojumi

Brazed joints of metallic materials
	
	
	LVS EN 12797:2001/A1:2004
	
	"Cietlodēšana - Cietlodēšanas savienojumu sagraujošās pārbaudes".

Brazing – Destructive tests of brazed joints
	Rīga
	

	
	Maksimālais spēks, lūzuma izvietojums

Maximum force, position of fracture
	
	p. 4
	43
	Bīdes tests

Shear test
	
	

	
	Izturības robežspriegums, lūzuma izvietojums

Tensile strength, location of fracture
	
	p. 5
	44
	Tensile tests

Tensile test
	
	

	
	Nepilnību esamība, to tips, izmērs un izplatība, struktūras analīze

Absence of imperfections, type, size and distribution of imperfections, analysis of structure
	
	p. 6
	45
	Metālografiskais tests

Metallographic examination
	
	

	
	Cietība

Hardness
	
	p. 7
	46
	Cietības tests

Hardness testing
	
	

	
	Nepilnību esamība, to tips, izmērs un izplatība, lūzuma izvietojums

Absence of imperfections, type, size and distribution of imperfections, position of fracture
	
	p. 8
	47
	Atslāņošanās tests

Peel test
	
	

	
	Plastiskums, nepilnību esamība

Ductility, absence of imperfections
	
	p. 9
	48
	Lieces tests

Bend test
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	Iekšējie un ārējie defekti

Internal and external defects
	
	ГОСТ Р 55724:2013
	49
	"Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые".

Nesagraujošā testēšana. Metinātās šuves. Ultraskaņas metodes.

Non-destructive testing. Welded joints. Ultrasonic methods.
	Rīga
	СНиП 3.05.0385 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы"
СНиП 3.05.0385 Tehnoloģiskās iekārtas un tehnoloģiskie cauruļvadi.
СНиП 3.05.0385 Industrial equipment and industrial pipelines.

	Rūpnieciski izstrādājumi, kuri nodrošina ultraskaņas viļņu izplatīšanos

Industrial products that permit the transmission of ultrasound
	Iekšējie un ārējie defekti 

Internal and external defects 
	
	LVS EN ISO 13588:2019
	51
	Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Testēšana ar ultraskaņu. Automatizētas fāzētā režģa tehnoloģijas pielietošana (ISO 13588:2019)

Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Use of automated phased array technology (ISO 13588:2019)
	Rīga
	LVS EN ISO 11666 "Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Ultraskaņas testēšana. Pieņemšanas līmeņi" (ISO 11666:2018)

 LVS EN ISO 11666 "Non-destructive testing of welds – Ultrasonic testing - Acceptance levels" (ISO 11666:2018)
LVS EN ISO 19285:2018 "Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Fāzētā režģa ultraskaņas testēšana (PAUT). Pieņemšanas līmeņi." (ISO 19285:2017) 

LVS EN ISO 19285:2018 Non-destructive testing of welds — Phased array ultrasonic testing (PAUT) — Acceptance levels (ISO 19285:2017)

	Rūpnieciski izstrādājumi, kuri nodrošina ultraskaņas viļņu izplatīšanos

Industrial products that permit the transmission of ultrasound
	Iekšējie un ārējie defekti 

Internal and external defects 
	
	LVS EN ISO 20601:2019
	52
	Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Ultraskaņas testēšana. Automatizētas fāzētās režģa tehnoloģijas izmantošana plānsienu tērauda komponentēm (ISO 20601:2018)

Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Use of automated phased array technology for thin-walled steel components  (ISO 20601:2018)
	Rīga
	LVS EN ISO 11666 "Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Ultraskaņas testēšana. Pieņemšanas līmeņi" (ISO 11666:2018)

 LVS EN ISO 11666 "Non-destructive testing of welds – Ultrasonic testing - Acceptance levels" (ISO 11666:2018)
LVS EN ISO 19285:2018 "Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Fāzētā režģa ultraskaņas testēšana (PAUT). Pieņemšanas līmeņi." (ISO 19285:2017) 

LVS EN ISO 19285:2018 Non-destructive testing of welds — Phased array ultrasonic testing (PAUT) — Acceptance levels (ISO 19285:2017)

LVS EN ISO 4761 "Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Plānsienu tērauda komponenšu fāzētā režģa ultraskaņas testēšana (UT-PA). Pieņemšanas līmeņi" (ISO 4761:2022)

LVS EN ISO 4761 “Non-destructive testing of welds – Phased array ultrasonic testing (TU-PA) for thin-walled steel components – Acceptance levels” (ISO 4761:2022)

	Rūpnieciski izstrādājumi, kuri nodrošina ultraskaņas viļņu izplatīšanos

Industrial products that permit the transmission of ultrasound
	Iekšējie un ārējie defekti 

Internal and external defects 
	
	LVS EN ISO 10863:2020 
	53
	Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Ultraskaņas defektoskopija. Lidlaika difrakcijas tehnikas lietošana (TOFD) (ISO 10863:2020)

Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Use of time-of-flight diffraction technique (TOFD) (ISO 10863:2020)
	Rīga
	LVS EN ISO 11666 "Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Ultraskaņas testēšana. Pieņemšanas līmeņi" (ISO 11666:2018)

 LVS EN ISO 11666 "Non-destructive testing of welds – Ultrasonic testing - Acceptance levels" (ISO 11666:2018)
LVS EN ISO 15626:2018 "Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Lidlaika difrakcijas tehnika (TOFD). Pieņemšanas līmeņi." (ISO 15626:2018) 

LVS EN ISO 15626:2018 Non-destructive testing of welds — Time-of-flight diffraction technique (TOFD) — Acceptance levels (ISO 15626:2018)
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