|  |  |
| --- | --- |
| Certificatieschema(‘s) | BRL 2312, 2313, 2314, 2315, 2317, K11001, K11002, 2340, 2367, 4705, 9080 en Milieukeur ongewapende betonproducten (MK.58) |
| Toepassings-gebied | zie voor inhoudelijke beschrijving art. 1.2 van elke BRL   * BRL 2312 Betonstraatstenen (EN 1338) * BRL 2313 Betontegels (EN 1339) * BRL 2314 Betonbanden (EN 1340) * BRL 2315 Daktegels van beton (EN 1339) * BRL 2317 Waterdoorlatende bestratingselementen * BRL 2340 Betonmetselsteen * BRL 2367 Bestratingsproducten obv een alkalisch geactiveerd bindmiddel * BRL K11001 Grasbetontegels * BRL K11002 Genereren van Milieuprofielen voor betonnen producten * BRL 9080 Zetsteen van beton (NEN 7024) * Certificatie reglement Milieukeur ongewapende betonproducten (MK.58) (uitgifte SMK (alleen van toepassing in combinatie met BRL 5070, BRL 2312 t/m BRL 2315) en BRL K11001 |
| Bezoekfrequentie | BRL 2312 t/m BRL 2315:   * 2 algemene controlebezoeken per jaar * 6-10 productgebonden controlesbezoeken per jaar (variabele frequentie)   BRL 2317, BRL K11001, BRL 4705 en BRL 9080:   * 2 algemene controlebezoeken per jaar * 6 productgebonden controlesbezoeken per jaar   BRL 2340:   * 2 algemene controlebezoeken per jaar * 4 productgebonden controlesbezoeken per jaar in combinatie met audit EN 771-3   BRL 2367:   * 2 algemene controlebezoeken per jaar * 4 productgebonden controlesbezoeken per jaar   Certificatie reglement Milieukeur betonproducten (MK.58) (uitgifte SMK) :   * 1 controlebezoek per jaar |
| Reglement(en) | Kiwa-Reglement voor Certificatie |

| **Normeisen**  adhv IKB-raamschema (beton) van desbetreffende BRL/Eisen aan het kwaliteitssysteem of door producent opgestelde IKB | **Toelating** | **Controlebezoek Algemeen** | **Controlebezoek Productgebonden** | **Controlebezoek Milieukeur** | **Product-onderzoek**  **(project)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Algemeen IKB-schema:** |  |  |  |  |  |
| * Laboratorium- en meetapparatuur | X | 1 of 2 | - | - | ivg |
| * Doseer- en mengapparatuur | X | 1 of 2 | - | - |
| * Ingangscontrole en opslag materialen | X | 1 of 2 | - | - |
| * Documenten en procedures/Kwaliteitssysteem | X | 1 of 2 | - | - |
| **Productgebonden IKB-schema:** |  |  |  |  |  |
| * Beton / Mengsels obv alkalisch geactiveerd bindmiddel | X | - | X | - | ivg |
| * Productie | X | - | X | - |
| * Gereed product | X | - | X | - |
| * Gereed product (type) testen | X | - | X | - |
| **Aanvullend productgebonden IKB-schema afh. van BRL:** |  |  |  |  |  |
| * BRL 2317: Waterdoorlatende bestratingselementen van beton (WD1) | X | - | X | - | ivg |
| * BRL K11001: Grasbetontegels (GBT1 en GBT2) | X | - | X | - | ivg |
| **Milieukeur overeenkomstig IKB-schema Milieukeur (Indien van toepassing), in combinatie met BRL’s 2312 t/m BRL 2315** |  |  |  |  |  |
| IKB-Groep:   * M: 1. Afbakening productgroep “betonproducten”/ /2.2 Eisen aan de functionaliteit/2.2.1 Algemene kwaliteit - *Product* * M: Milieukeureisen aan het product - 2.1.1 Afval, landschapsaantasting - *Grondstoffen* * M: Toepassing Milieukeur (2.3 Eisen aan de communicatie/3. Eisen aan de certificatieprocedure) - *Tasveld/Opslag/Merken* | X | - | - | X | ivg |
| **Overige aspecten: - corrigerende maatregelen vorige bezoek(en)** | ivg | ivg | ivg | ivg | ivg |