|  |  |
| --- | --- |
| Certificatieschema(‘s) | BRL 2312, 2313, 2314, 2315, 2317, K11001, K11002, 2340, 2367, 4705, 9080 en Milieukeur ongewapende betonproducten (MK.58) |
| Toepassings-gebied | zie voor inhoudelijke beschrijving art. 1.2 van elke BRL* BRL 2312 Betonstraatstenen (EN 1338)
* BRL 2313 Betontegels (EN 1339)
* BRL 2314 Betonbanden (EN 1340)
* BRL 2315 Daktegels van beton (EN 1339)
* BRL 2317 Waterdoorlatende bestratingselementen
* BRL 2340 Betonmetselsteen
* BRL 2367 Bestratingsproducten obv een alkalisch geactiveerd bindmiddel
* BRL K11001 Grasbetontegels
* BRL K11002 Genereren van Milieuprofielen voor betonnen producten
* BRL 9080 Zetsteen van beton (NEN 7024)
* Certificatie reglement Milieukeur ongewapende betonproducten (MK.58) (uitgifte SMK (alleen van toepassing in combinatie met BRL 5070, BRL 2312 t/m BRL 2315) en BRL K11001
 |
| Bezoekfrequentie | BRL 2312 t/m BRL 2315: * 2 algemene controlebezoeken per jaar
* 6-10 productgebonden controlesbezoeken per jaar (variabele frequentie)

BRL 2317, BRL K11001, BRL 4705 en BRL 9080: * 2 algemene controlebezoeken per jaar
* 6 productgebonden controlesbezoeken per jaar

BRL 2340:* 2 algemene controlebezoeken per jaar
* 4 productgebonden controlesbezoeken per jaar in combinatie met audit EN 771-3

BRL 2367:* 2 algemene controlebezoeken per jaar
* 4 productgebonden controlesbezoeken per jaar

Certificatie reglement Milieukeur betonproducten (MK.58) (uitgifte SMK) :* 1 controlebezoek per jaar
 |
| Reglement(en) | Kiwa-Reglement voor Certificatie |

| **Normeisen** adhv IKB-raamschema (beton) van desbetreffende BRL/Eisen aan het kwaliteitssysteem of door producent opgestelde IKB | **Toelating** | **Controlebezoek Algemeen** | **Controlebezoek Productgebonden** | **Controlebezoek Milieukeur** | **Product-onderzoek****(project)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Algemeen IKB-schema:** |  |  |  |  |  |
| * Laboratorium- en meetapparatuur
 | X | 1 of 2 | - | - | ivg |
| * Doseer- en mengapparatuur
 | X | 1 of 2 | - | - |
| * Ingangscontrole en opslag materialen
 | X | 1 of 2 | - | - |
| * Documenten en procedures/Kwaliteitssysteem
 | X | 1 of 2 | - | - |
| **Productgebonden IKB-schema:** |  |  |  |  |  |
| * Beton / Mengsels obv alkalisch geactiveerd bindmiddel
 | X | - | X | - | ivg |
| * Productie
 | X | - | X | - |
| * Gereed product
 | X | - | X | - |
| * Gereed product (type) testen
 | X | - | X | - |
| **Aanvullend productgebonden IKB-schema afh. van BRL:** |  |  |  |  |  |
| * BRL 2317: Waterdoorlatende bestratingselementen van beton (WD1)
 | X | - | X | - | ivg |
| * BRL K11001: Grasbetontegels (GBT1 en GBT2)
 | X | - | X | - | ivg |
| **Milieukeur overeenkomstig IKB-schema Milieukeur (Indien van toepassing), in combinatie met BRL’s 2312 t/m BRL 2315** |  |  |  |  |  |
| IKB-Groep:* M: 1. Afbakening productgroep “betonproducten”/ /2.2 Eisen aan de functionaliteit/2.2.1 Algemene kwaliteit - *Product*
* M: Milieukeureisen aan het product - 2.1.1 Afval, landschapsaantasting - *Grondstoffen*
* M: Toepassing Milieukeur (2.3 Eisen aan de communicatie/3. Eisen aan de certificatieprocedure) - *Tasveld/Opslag/Merken*
 | X | - | - | X | ivg |
| **Overige aspecten: - corrigerende maatregelen vorige bezoek(en)** | ivg | ivg | ivg | ivg | ivg |