**Hakemus painelaitteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnista direktiivin**

**2014/68/EU moduulien F tai G mukaan (Inspecta Tarkastus Oy, Ilmoitettu laitos no 0424)**

**Hakemuksen toimitus:** [FI.PED-application@kiwa.com](mailto:FI.PED-application@kiwa.com)

**Tiedot valmistajasta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Valmistaja** (nimi, osoite) | |
| **Yhteyshenkilö** | **Puhelin:** |
|  | **Sähköposti:** |
| **Valmistuspaikka** (jos eri yritys kuin valmistaja) | **Suunniteltu valmistuksen aloitus ja loppuarvioinnin suunniteltu ajankohta** |

**Painelaitteen tiedot:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Valmistusnumero, pääpiirustus ym. tunnistetiedot** | **Painelaitteen käyttötarkoitus  (tarvittaessa erillisessä liitteessä)** |  |
| Sisältö ja sisällön ryhmä |  |
| Suurin sallittu käyttöpaine (bar) |  |
| Alin ja korkein sallittu lämpötila (°C) |  |
| Tilavuus tai nimellissuuruus (L / DN) |  |

**Liitteenä tekniset asiakirjat, puuttuvat asiakirjat on esitettävä viimeistään loppuarvioinnissa**

**G F**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Yleiskuvaus painelaitteesta ja sen toiminnasta |
|  |  | Painelaitteen riskien analyysi ja arviointi |
|  |  | Suunnittelu- ja valmistuspiirustukset, kaaviot osista, osakokoonpanoista, kytkennöistä |
|  |  | Luettelo sovelletuista yhdenmukaistetuista standardeista tai |
|  |  | Esitys olennaisten vaatimusten täyttymisestä ja osoitus suunnittelussa käytettyjen ratkaisujen riittävyydestä |
|  |  | Suunnittelulaskelmat |
|  |  | Tarkastussuunnitelma |
|  |  | Hitsauksen menetelmäkokeiden hyväksymistodistukset (WPQR), muiden pysyvien liitosten pätevöintitodistukset |
|  |  | Hitsaussuunnitelmat (WPS) |
|  |  | Todistukset pysyviä liitoksia tekevien henkilöiden pätevyydestä |
|  |  | Todistukset ainetta rikkomattomia tarkastuksia tekevien henkilöiden pätevyydestä |
|  |  | Ainetta rikkomattomien tarkastusten todistukset |
|  |  | Materiaalien ainestodistukset |
|  |  | EU-tyyppitarkastustodistus ja sen kaikki liitteet |
|  |  | Pyydettäessä laitekokonaisuuden arviointia |
|  |  | Luettelo laitekokonaisuuden painelaitteista ja selvitykset niiden vaatimuksenmukaisuudesta |
|  |  | Kuvaus laitekokonaisuuden varolaite- tai suojausjärjestelmästä |

**Valmistajan edustajan allekirjoitus**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vakuutamme, että samaa hakemusta ei ole tehty toiselle ilmoitetulle laitokselle.**  **Olemme tutustuneet liitteenä olevaan sopimukseen ja hyväksymme sen ehdot.** | Paikka ja päiväys |  |
| Allekirjoitus |  |
| Nimenselvennys |  |
| Asema |  |

**Inspecta Tarkastus Oy täyttää**

|  |  |
| --- | --- |
| Hakemus vastaanotettu | Hakemus katselmoitu |

**Direktiivin 2014/68/EU mukaisessa ilmoitetun laitoksen vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelussa noudatettavat sopimusehdot (moduulit B (tyyppitarkastus), B (suunnitelmatarkastus) tai G)**

1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET

Tämän sopimuksen osapuolia ovat:

* Erillisessä vaatimustenmukaisuuden arviointihakemuksessa kohdassa *Valmistaja* mainittu yritys, josta jäljempänä käytetään nimitystä *Tilaaja*, ja
* Inspecta Tarkastus Oy, PL 1000, 00581 Helsinki (ilmoitettu laitos 0424), josta jäljempänä käytetään nimitystä *Inspecta*.

1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ

Tällä sopimuksella sovitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/68/EU (jäljempänä PED) mukaisista direktiivin liitteessä III määritellyistä moduulien B tai G mukaisista painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluista Tilaajan valmistamille painelaitteille.

Tämä sopimus ei ole yksipuolisesti siirrettävissä toisen toimijan nimiin.

1. VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIPALVELUN SISÄLTÖ

Vaatimustenmukaisuuden arviointi toteutetaan Tilaajan toimittaman hakemuksen saavuttua hakemuksen liitteenä toimitettujen asiakirjojen tarkastamisena sekä suorittamalla painelaitteelle tarvittavat tarkastukset ja testit Tilaajan kanssa sovittuna ajankohtana.

* 1. **Hakemuksen ja asiakirjojen tarkastus**

Tilaaja toimittaa Inspectalle vaatimustenmukaisuuden arviointihakemuksen sekä hakemuksen liitteenä hakemuksessa mainitut asiakirjat. Asiakirjoissa ja yhteydenpidossa käytettävästä kielestä sovitaan Inspectan kanssa. Tilaaja voi toimittaa asiakirjat Inspectalle sähköisesti yhteisesti sovittavassa tiedostomuodossa tai paperimuodossa.

Asiakirjojen arviointi voidaan aloittaa, kun Tilaaja on toimittanut hakemuksen liitteineen Inspectalle. Asiakirjojen arvioinnin yhteydessä Inspecta pyytää tarvittaessa Tilaajalta lisätietoja. Inspecta suorittaa asiakirjojen arvioinnin toimistotyönä.

Arviointihakemus toimitetaan aina riittävän aikaisin ennen painelaitteelle tehtävää tarkastusta ja testausta. Moduulissa B (suunnitelmatarkastus) arvioidaan vain Tilaajan toimittamat asiakirjat.

Asiakirjat jäävät Inspectan säilytettäväksi vähintään kymmenen (10) vuoden ajaksi todistuksen myöntämisajankohdasta.

* 1. **Tarkastusten ja testien suorittaminen**

Inspecta tarkastaa tuotteen, kun asiakirjojen arviointi on edennyt riittävän pitkälle, jotta tuotetta voidaan verrata asiakirjoihin. Tarkastukset ja testit suoritetaan laitetta koskevien yhdenmukaistettujen standardien ja ohjeellisten asiakirjojen mukaisesti Tilaajan kanssa sovittavana ajankohtana.

* 1. **Vaatimustenmukaisuuden toteaminen**

Kun Inspecta toteaa tarkastuksessa painelaitteen täyttävän sitä koskevat direktiivin vaatimukset, Inspecta myöntää Tilaajalle painelaitetta koskevan EU-tyyppitarkastustodistuksen (moduulit B) tai vaatimustenmukaisuustodistuksen (moduuli G).

1. SOPIMUSOSAPUOLTEN TEHTÄVÄT
   1. Tilaajan tehtävät

Tilaaja on velvollinen

1. noudattamaan painelaitedirektiivissä 2014/68/EU asetettuja vaatimuksia;
2. tekemään Inspectalle hakemuksen kohdan 3.1 mukaisesti;
3. varmistamaan, että Inspectalla on pääsy kaikkeen aineistoon, joka liittyy tämän sopimuksen kattamiin tarkastuksiin ja sallii Inspectan ehdottamien mahdollisten ulkopuolisten tarkkailijoiden (esim. kansallisen akkreditointielimen) osallistumisen tarkastukseen;
4. huolehtimaan, että Inspectan ilmoitetun laitoksen tunnistenumeroa (0424) ei käytetä väärin eikä Inspectan myöntämään todistukseen viitata harhaanjohtavasti tai Inspectan mainetta vahingoittavalla tavalla.
   1. Inspectan tehtävät
5. Inspecta huolehtii kohdassa 3 esitettyjen tehtävien suorittamisesta;
6. Jos tämän sopimuksen piiriin kuuluva painelaite täyttää asetetut vaatimukset, Inspecta myöntää Tilaajalle EU-tyyppitarkastustodistuksen (moduulit B) tai vaatimustenmukaisuustodistuksen (moduuli G) sisältäen Tilaajan tiedot, tehdyt päätelmät, voimassaoloehdot ja tiedot todistuksen soveltamisalasta;
7. Jos Inspecta havaitsee, että tämän sopimuksen piiriin kuuluva painelaite ei täytä direktiivissä asetettuja vaatimuksia, Inspectan on kieltäydyttävä myöntämästä todistusta tai peruutettava jo myönnetty todistus ja ilmoitettava siitä Tilaajalle sekä esitettävä yksityiskohtaiset perustelut todistuksen epäämiselle;
8. Inspectalla on velvollisuus antaa tietoja myönnetyistä ja peruutetuista todistuksista ja niihin liittyvistä asiakirjoista ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle sekä muille ilmoitetuille laitoksille.
9. TOIMITUSAIKA

Sopimuksen kohteena olevien vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suoritusajankohdasta sovitaan Tilaajan kanssa erikseen.

1. HINNAT, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT

Vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluiden hinnoista sovitaan erikseen Tilaajan kanssa. Laskutus ja maksuehdot Inspectan *Yleiset myynti- ja sopimusehdot* -asiakirjan mukaisesti.