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	Hakija (nimi, osoite)

	Yhteyshenkilö
	Puhelin:

	
	Sähköposti:



	Tarkastuspaikka




Kuljetettavien painelaitteiden tiedot:
	Laitetyyppi:	☐ Pullo	☐ Putkiastia	☐ Kaasuastia	☐ Suljettu kryoastia	☐ Pullopaketti

	Sisältö:	☐ Ilmakaasut	☐ Palavat kaasut	☐ Myrkylliset kaasut





Standardit, joiden mukaan tarkastus tehdään: 
	
	SFS EN 1251–1:2000 Kryoastiat - Kuljetettavat tyhjiöeristetyt, tilavuus enintään 1 000 litraa. Osa 3. Käyttövaatimukset

	
	EN 1968:2002 +A1:2005 Kuljetettavat kaasupullot. Saumattomien teräskaasupullojen määräaikaistarkastus ja -testaus

	
	EN 1802:2002 Kuljetettavat kaasupullot – Saumattomien alumiiniseoskaasupullojen määräaikaistarkastus ja -testaus

	
	SFS-EN ISO 10462:2013 Kaasupullot. Asetyleenipullot. Määräaikaistarkastus ja huolto

	
	EN 1803:2002 Kuljetettavat kaasupullot – Hitsattujen teräskaasupullojen määräaikaistarkastus ja -testaus

	
	EN ISO 11623:2015 Kuljetettavat kaasupullot – Komposiittimateriaalista valmistettujen kaasupullojen 
määräaikaistarkastus ja -testaus

	
	SFS-EN ISO 22434:2011 Kuljetettavat kaasupullot. Pulloventtiilien tarkastukset ja huollot

	
	EN 14876:2007 Kuljetettavat kaasupullot – Hitsattujen, teräksisten kaasuastioiden määräaikaistarkastus ja -testaus

	
	EN 14912:2015 Nestekaasulaitteet ja -varusteet. Nestekaasupulloventtiileille pullojen määräaikaistarkastuksen yhteydessä tehtävät tarkastukset ja huollot

	
	SFS-EN 1440:2016 Nestekaasulaitteet ja – varusteet. Kuljetettavien, täytettävien, hitsattujen ja juotettujen teräksisten   nestekaasupullojen määräaikaistarkastukset

	
	SFS-EN 15888: 2014 Kuljetettavat kaasupullot. Pullopakettien määräaikaistarkastus ja -testaus

	
	Muu:



Hakemuksen liitteet (sähköisesti tai kahtena sarjana):
☐  Organisaatiorakenne ja vastuualueet
☐  Tarkastusten, testausten, laadunvalvonnan ja -varmistuksen ja työmenetelmän ohjeet, käytettävät toimet 
☐  Laatuasiakirjat, kuten tarkastusraportit, testaustiedot, kalibrointitiedot ja todistukset
☐  Johdon laatukatselmukset, joilla varmistetaan laatujärjestelmän tehokas toiminta 
☐  Menetelmä, jossa kuvataan, miten asiakkaiden ja säännösten vaatimukset täytetään 
☐  Menetelmä asiakirjojen valvomiseksi ja päivittämiseksi
☐  Menetelmä vaatimuksista poikkeavien tuotteiden käsittelemiseksi 
☐  Asiaankuuluvan henkilöstön koulutusohjelmat ja pätevöitymismenetelmät

(Trafi-määräyksen TRAFI/248800/03.04.03.00/2016 mukaiset liitteet)
☐  Muut liitteet: …………..………………………………………………………..


Allekirjoitus:
	Allekirjoittamalla hakemuksen hakija

· Vakuuttaa, että samaa hakemusta ei ole tehty toiselle ilmoitetulle laitokselle.
· Antaa ilmoitetulle laitokselle luvan käydä tarkastustehtävissä tarkastuspaikoissa.
· Lupaa antaa ilmoitetulle laitokselle kaiken tarpeellisen tiedon.
	Hakijan edustajan allekirjoitus
Paikka ja päiväys …………………… …………………………………… Allekirjoitus ………………………...……………………………………….
Nimenselvennys	………………………………………………………….
Asema	…………..………………………………………………………..



Kiwa täyttää:
	Vastaanottopvm.



	Vastaanottaja
	Nro	
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